Bütün yazılım Versiyonlarını indirme linkidir.

<https://forum.donanimhaber.com/huawei-hg253s-wan-internet-sifresi-ogrenme--99599747>

192.168.1.1 den modemin arayüzüne gir

Kullanıcı adı: admin  
Şifre: superonline

Yeni şifre isteyecek. Hiçbirşey yapma. DEĞİŞTİRMEDEN GEÇİNİZ sekmesine tıkla.

Soldaki başlıklardan BAKIM a tıkla

Açılan alt başlıklardan AYGIT a tıkla

Yukarıda YAZILIM GÜNCELLE başlığına tıkla

DOSYA SEÇ e tıkla ve yazılım dosyasını seç (Huawei\_HG253s\_Firmware\_maxtreme\_v30)

YAZILIM YÜKSELT e tıkla ve yükleme bitip kullanıcı adı ve şifre ekranı gelene kadar bekle.

Önemli: Yazılımın aktif olabilmesiiçin fabrika ayarlarına dön.

v30 firmware için

*Root*

*Huawei\_RooT\_0401*

Diğer Versiyonlar için

Kullanıcı adı: Root   
Şifre: R8Ibq\_2K15Gna

Diğer Root Şifreleri versiyonlara göre farklılık gösterebilir. Deneme ile reel sonuca ulaşırsınız.

Kullanıcı adı: Root  
Şifre: gcs\_3l25\_Ivb

Kullanıcı adı ve şifrede büyük küçük harflere dikkat edin yoksa arayüze giremezsiniz.

Kopyala yapıştır yapılabilir.

Konfigrasyon yükleme için

Soldaki başlıklardan BAKIM a tıkla.

Açılan alt başlıklardan AYGIT a tıkla

Yukarıda KONFİGÜRASYON DOSYASI başlığına tıkla

DOSYA SEÇ e tıkla ve konfigürasyon dosyasını seç (HG253S konfigürasyon dosyası)

Kendi yaptığın KONFİGÜRASYON DOSYASINI önce kaydettikten sonra başka cihazlara yüklemek için YÜKLE ye bas ve kaydet.

Örnek konfigrasyon dosyası içn kendi belirlediğiniz şifreler ve kullanıcı adı yaptıktan sonra konfigrasyonu bir yere kaydedin ve diğer cihazlara da frimwere yükledikten sonra atabilir ve aynı özelliklere sahip olmasını sağlayabilirsiniz.,

Modem ayarlarını resetler/sıfırlarsanız default kullanıcı adı ve şifresi;

v30 firmware için

*Root*

*Huawei\_RooT\_0401*

ve v35 firmware için ise şu olacaktır;

Root  
R8Ibq\_2K15Gna

Internete bağlandığınız an sunucu tarafından ayarlanmış olan

Root  
*gcs\_3l25\_Ivb*

Şifre geçerli olacaktır.

Routerı İnternete bağlamadan önce ayarları yapınız.